Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2005 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

[Решением](consultantplus://offline/ref=EC61F4A27BCBF905B50255D19CA399F796B986C879C1EE3D4FB55D60D3ED1A04D9A9EC8F0F75AD2A4BC1CFLBtEL) Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 621 Устав города Тюмени изложен в новой редакции. Нормы статьи 59 старой редакции Устава соответствуют нормам статьи 58 новой редакции.

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=EC61F4A27BCBF905B50255D28ECFC7F891B2D8C47AC6E26315EA063D84E410539EE6B5CD4B78A529L4tCL) РФ, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EC61F4A27BCBF905B50255D28ECFC7F891B2DACC73C3E26315EA063D84E410539EE6B5CD4B79AC2AL4t8L) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Правилами](consultantplus://offline/ref=EC61F4A27BCBF905B50255D28ECFC7F895B3DFC47EC9BF691DB30A3F83EB4F4499AFB9CC4B78ACL2t3L) предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 1099 (в редакции от 01.02.2005), СНиПом 2.04.01-85\*, руководствуясь [ст. 59](consultantplus://offline/ref=EC61F4A27BCBF905B50255D19CA399F796B986C87DC1EE324DB55D60D3ED1A04D9A9EC8F0F75AD2A4AC2CBLBtFL) Устава города Тюмени, постановляю:

1. Утвердить с 01.01.2006 [нормативы](#Par31) потребления горячего и холодного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде города Тюмени согласно приложению.

2. Нормативы потребления водоотведения утвердить равными [нормативам](#Par31) потребления горячего и холодного водоснабжения.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2006 [постановление](consultantplus://offline/ref=EC61F4A27BCBF905B50255D19CA399F796B986C87AC1E83D41B55D60D3ED1A04LDt9L) Главы города от 19.08.2004 N 124 "О временных нормативах водопотребления и водоотведения".

4. Информационно-аналитическому управлению административного департамента главы города Тюмени (Яковлев В.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тюмени (Романов Н.В.).

И.о. главы города

С.А.КОРОБОВ

Приложение

к постановлению

от 12.12.2005 N 96

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Степень благоустройства жилых  домов | Средний объем  потребления горячего  и холодного  водоснабжения в | |
| сутки,  литров | месяц,  куб. м/чел. |
| А | Жилые дома с водопроводом и канализацией | | |
| 1. | Жилые дома (пансионаты) квартирного типа или отдельные  квартиры | | |
| 1.1. | с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками: | | |
| 1.1.1. | с централизованным горячим  водоснабжением | 300 | 9,125 |
| 1.1.2. | с быстродействующими газовыми  водонагревателями с многоточечным  водоразбором | 250 | 7,604 |
| 1.1.3. | с газовыми и  электроводонагревателями | 225 | 6,844 |
| 1.1.4. | с водонагревателями на твердом  топливе | 180 | 5,475 |
| 1.1.5. | дома с газоснабжением | 170 | 5,171 |
| 1.1.6. | дома без газоснабжения и  водонагревателей | 160 | 4,867 |
| 1.2. | с сидячими ваннами, оборудованными душем, умывальниками,  мойками: | | |
| 1.2.1. | с централизованным горячим  водоснабжением | 275 | 8,365 |
| 1.2.2. | с быстродействующими газовыми  водонагревателями с многоточечным  водоразбором | 230 | 6,996 |
| 1.2.3. | с газовыми и  электроводонагревателями | 210 | 6,388 |
| 1.2.4. | с водонагревателями на твердом  топливе | 175 | 5,323 |
| 1.2.5. | дома с газоснабжением | 160 | 4,867 |
| 1.2.6. | дома без газоснабжения и  водонагревателей | 150 | 4,563 |
| 1.3. | с душем, умывальниками, мойками, без ванн: | | |
| 1.3.1. | с централизованным горячим  водоснабжением | 230 | 6,996 |
| 1.3.2. | с быстродействующими газовыми  водонагревателями с многоточечным  водоразбором | 210 | 6,388 |
| 1.3.3. | с газовыми и  электроводонагревателями | 190 | 5,779 |
| 1.3.4. | с водонагревателями на твердом  топливе | 170 | 5,171 |
| 1.3.5. | дома с газоснабжением | 155 | 4,715 |
| 1.3.6. | дома без газоснабжения и  водонагревателей | 145 | 4,410 |
| 1.4. | с умывальниками, мойками, без ванн и душа: | | |
| 1.4.1. | с централизованным горячим  водоснабжением | 180 | 5,475 |
| 1.4.2. | с газовыми и  электроводонагревателями | 170 | 5,171 |
| 1.4.3. | с водонагревателями на твердом  топливе | 160 | 4,867 |
| 1.4.4. | дома с газоснабжением | 150 | 4,563 |
| 1.4.5. | дома без газоснабжения и  водонагревателей | 140 | 4,258 |
| 2. | Общежития: | | |
| 2.1. | с душем или ваннами при всех жилых  комнатах, с централизованным  горячим водоснабжением | 230 | 6,996 |
| 2.2. | с общими душевыми, водопроводом и  канализацией в каждой комнате, с  централизованным горячим  водоснабжением | 180 | 5,475 |
| 2.3. | с общими душевыми, водопроводом и  канализацией в комнатах общежития  без горячего водоснабжения | 130 | 3,954 |
| 2.4. | с водопроводом, канализацией в каждой комнате, без  душевых: | | |
| 2.4.1. | с централизованным горячим  водоснабжением | 160 | 4,867 |
| 2.4.2. | без горячего водоснабжения | 110 | 3,346 |
| 2.5. | с общими кухнями и блоками душевых  на этажах при жилых комнатах в  каждой секции здания, с  централизованным горячим  водоснабжением | 160 | 4,867 |
| 2.6. | с общими душевыми, с  централизованным горячим  водоснабжением | 100 | 3,042 |
| 2.7. | с общими умывальными: |  |  |
| 2.7.1. | с централизованным горячим  водоснабжением | 70 | 2,129 |
| 2.7.2. | без горячего водоснабжения | 50 | 1,521 |
| Б | Дома с водопроводом без  канализации, без газоснабжения и  водонагревателей | 33 | 1,004 |
| В | Дома с канализацией с  водопользованием из водоразборных  колонок, без газоснабжения и  водонагревателей | 30 | 0,913 |
| Г | Дома без канализации с  водопользованием из водоразборных  колонок, без газоснабжения и  водонагревателей | 30 | 0,913 |